|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерахпо их профилактике |

04.07.2019 На строительном объекте «Строительство завода
по производству металлического листа из белой жести в г.Миоры Витебской области. Листопрокатный цех (ЛПЦ)» работники
УП «СУ № 20 ОАО «Минскпромстрой» (Дзержинский район) по заданию и под руководством мастера выполняли работы по армированию стен колодца кабельного ККм-11. Так как, стопку арматурного стержня опустить в котлован с помощью крана не позволяли размеры котлована, электрогазосварщик и плотник переносили и опускали их вручную.
Из-за того, что верхний брус защитного ограждения, установленного
на краю котлована, мешал подаче стержня вниз, электрогазосварщик снял его. Во время очередной передачи арматурных стержней работнику, находившемуся в котловане, электрогазосварщик не удержался и упал
в него на глубину 2,3 м, получив тяжелую производственную травму. Причины данного несчастного случая:

нарушение мастером обязанностей по охране труда, выразившееся
в отсутствии с его стороны постоянного контроля за выполнением предусмотренных в наряде-допуске и проекте производства работ мероприятий по обеспечению безопасного производства работ
с повышенной опасностью, приведшее к снятию верхнего горизонтального бруса защитного ограждения котлована;

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в снятии верхнего горизонтального бруса защитного ограждения котлована.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо:

актуализировать инструкции по охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг) в части внесения в них требований
о запрете работающим удалять, изменять или переставлять средства безопасности и другие приспособления, предназначенные для защиты
 их самих или других работников;

обеспечить проведение работ с повышенной опасностью по наряду-допуску под непосредственным руководством линейных руководителей работ, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда, проектов производства работ
и технологических карт;

привлекать работающих к дисциплинарной ответственности
за несвоевременное сообщение работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих,
в том числе за нарушения требований по охране труда другими работниками в рамках заботы о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации.

24.07.2019 в ООО «Борисовская бетонная компания» машинист мобильного агрегатированного комплекса для приготовления растворобетонных смесей и водитель погрузчика осуществляли профилактические работы на бетоносмесительном узле мобильного агрегатированного комплекса «МАК-Бетон» (очистка рабочих поверхностей бетоносмесителя от прилипшего бетона и фрагментов смесей), а также замену скребков смесителя. Работники открыли задвижки смесителя (люки), после чего водитель погрузчика спустился в выгрузное отверстие бетоносмесителя и начал очистку его рабочих поверхностей
и скребков при помощи перфоратора. В этот момент произошло отключение электроэнергии. При отключении электроэнергии задвижка шибера смесителя стала закрываться, от чего грудная клетка водителя погрузчика оказалась сдавленной. От полученных травм потерпевший умер 23.08.2019, находясь в реанимационном отделении УЗ «Минская областная клиническая больница».

Причины данного несчастного случая:

нарушение требований безопасности при обслуживании и ремонте бетоносмесителя мобильного агрегатированного комплекса
«МАК-Бетон», выразившееся в выполнении работ на бетоносмесителе
без отключения подачи электропитания на соленоид, приводящий
в действие пневмораспределитель и соответственно пневмоцилиндр,
а также в необеспечении перекрывания подачи избыточного давления воздуха в пневмоцилиндре, приводящем в действие затвор чаши бетоносмесителя при открытом отверстии в днище чаши;

привлечение потерпевшего к работе по обслуживанию и ремонту бетоносмесителя, не имеющего соответствующую квалификацию
по профессии «слесарь-ремонтник»;

допуск потерпевшего к работе по обслуживанию и ремонту бетоносмесителя без проведения обучения, стажировки, инструктажа
и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства об охране труда, технических нормативных правовых актов, определен директор ООО «Борисовская бетонная компания».

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо:

обеспечить разработку локальных нормативных правовых актов (инструкции по охране труда, технологические инструкции и другие), содержащих требования по охране труда при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте оборудования, изложенные в эксплуатационных документах организаций-изготовителей эксплуатируемого в организации оборудования;

к обслуживанию и ремонту оборудования допускать работающих, имеющих соответствующую квалификацию по профессии, прошедших
в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

04.01.2020 Начальником лесопункта ГЛХУ «Логойский лесхоз»
по телефону было дано указание мастеру на лесосеках вместе
с вальщиками леса продолжить работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности на землях ООО «КПИ Спешл Проджектс» для установки ограждения наружного периметра. После осмотра участка работ на наличие опасных деревьев и, дождавшись светлого времени суток, вальщики леса приступили к работе по спиливанию деревьев
и обрезке сучьев. В процессе работы один из вальщиков леса спилив осину отошел влево от направления валки, а осина при падении своей кроной зацепила два впереди стоящих дерева, которые упали на землю вместе с осиной (вырвав их корневую систему из земли). Кусок упавшего и разломавшегося дерева свалил вальщика леса с ног, тяжело травмировав грудь.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда:

не были подготовлены рабочее место (не убраны ветки (порубочные остатки) на расстоянии 70 см), и пути отхода длиной не менее
4 м и под углом 45° в направлении противоположном падению дерева;

не выполнен перпендикулярно к оси дерева плоскости подпил (уклон к центру пня), не оставлен недопил шириной 3-9 см;

валка дерева выполнена на стену леса, а не в просвет между соседними деревьями.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо обеспечить проведение качественной разъяснительной работы среди работников о необходимости заботы о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации.