**Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих  
в организациях Минской области, и мерах  
по их профилактике**

16.01.2023 Инженер-строитель ОАО «Долгиново» (Вилейский район) выдав задание четверым подсобным рабочим на выполнение работ  
по распиловке круглого леса на брус на лесопильной раме, убыл  
в административное здание. Прибыв в лесопильный цех, подсобные рабочие разбились на два звена и приступили к распиловке круглого леса, складированного на эстакаде. Накатку бревен с эстакады и укладку  
их на зажимные и опорные тележки пильной рамы указанные работники осуществляли вчетвером по слегам. Затем двое рабочих производили подачу круглого леса в лесопильную раму, двое других – принимали  
и складировали брус и необрезную доску.

В процессе распиловки очередного бревна один из подсобных рабочих направился к эстакаде, где обнаружил, что крайнее бревно имеет размеры, не подходящие для изготовления бруса и решил скатить  
его по слегам в сторону. Вытащив фиксаторы из направляющих эстакады и, стоя между рельсами зажимных тележек лесопильной рамы в районе середины бревна, руками покатил его на себя. Бревно пришло в движение  
и, скатываясь по слегам с эстакады, сбило подсобного рабочего с ног, в результате чего он упал на правый бок, а бревно придавило его левую ногу к деревянному настилу и рельсу.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

допуск потерпевшего к работе без проведения стажировки  
и проверки знаний по вопросам охраны труда

недостаточный контроль за соблюдением работниками требований по охране труда, что позволило потерпевшему выполнять работы  
при нахождении перед скатываемым с эстакады по слегам бревном.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев  
в сельскохозяйственных и других организациях, эксплуатирующих лесопильные рамы, необходимо к их обслуживанию допускать работников, имеющих соответствующую квалификацию по профессии «рамщик» (наличие свидетельства установленного образца о присвоении квалификационного разряда по профессии), прошедших стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Согласно выпуску 38 ЕТКС, утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  
от 30 июня 1998 г. № 61, выполнение вспомогательных операций  
по перемещению бревен и брусьев в процессе продольной распиловки  
в пределах рабочей зоны, удаление пилопродукции с рабочего места входит в характеристику работ рамщика, имеющего 3-й квалификационный разряд; распиловка бревен, брусьев и заготовок  
из круглых лесоматериалов различных пород на пиломатериалы общего назначения для внутреннего потребления – рамщика, имеющего квалификационный разряд не ниже 4-го.