|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике |

14.09.2020 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Гастеловское» (Минский район) на рулонном  
пресс-подборщике KRONE Comprima F 155 производил уборку  
и прессование сена на полях, расположенных в Минском районе.  
В ходе работы произошла поломка подшипника приводного люка транспортера пресс-подборщика. Перед проведением ремонтных работ, решил очистить прессующий механизм от остатков сена. При очистке прессующего механизма произошло закрывание заднего клапана пресс-подборщика, в результате чего получил телесные повреждения,  
от которых умер на месте происшествия.

По результатам технической экспертизы, проведенной государственным учреждением «Белорусская машиноиспытательная станция» установлено, что:

на момент проведения проверки исполнительные механизмы пресс-подборщика находились в исправном состоянии;

при проведении ремонтных работ были нарушены требования руководства по эксплуатации пресс-подборщика о необходимости фиксации заднего клапана в поднятом положении с помощью рукоятки гидрозамка. Согласно требований инструкции по эксплуатации  
пресс-подборщика при открытом заднем откидном борте необходимо зафиксировать его от опускания путем перестановки запорного крана  
(при осмотре места происшествия определено, что кран находился  
в положении «открыто»);

в инструкции по охране труда для рабочих при скирдовании, стоговании, буртовании, прессовании и транспортировке соломы, сена  
и других травянистых кормов не отражены требования безопасности, содержащиеся в эксплуатационной документации завода-изготовителя пресс-подборщика.

Причины данного несчастного случая:

некачественная разработка инструкции по охране труда для рабочих при скирдовании, стоговании, буртовании, прессовании и транспортировке соломы, сена и других травянистых кормов;

допуск потерпевшего к работе без проверки знаний по вопросам охраны труда и без проведения инструктажа по охране труда.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев, необходимо:

в инструкции по охране труда трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства или инструкциях по видам работ, осуществляемых с использованием сельскохозяйственных машин  
и оборудования включать требования безопасности, изложенные  
в эксплуатационных документах организаций-изготовителей;

обеспечить допуск трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства к работе с использованием машин и оборудования, прошедших обучение (если это предусмотрено в эксплуатационных документах организаций-изготовителей машин и оборудования), стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, инструктаж  
по охране труда.