|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике |

08.11.2020 в завальной яме зерносушильного комплекса М-819  
на территории зернофуражного склада ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского» (Узденский район) обнаружен оператор сушильных установок, засыпанный зерном кукурузы. Смерть наступила  
от механического нарушения внешнего дыхания вследствие аспирации инородными телами, в крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт  
в концентрации 3,5 промилле.

В ходе расследования установлено, что потерпевший вместе  
с напарником (слесарем), а также другими работниками, обслуживающими второй зерносушильный комплекс, заступили на смену 07.11.2020 в 17 часов.

Ответственное должностное лицо для осуществление контроля  
за соблюдением работниками требований по охране труда   
не назначалось. Периодический контроль осуществлял ведущий инженер, который согласно графику ночного дежурства, должен был объезжать объекты организации, где работали люди, и проверять их на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

Во время работы потерпевший поднялся в кабину погрузчика «Амкодор», запустил двигатель и, подъехав к завальной яме, при помощи ковша погрузчика и троса снял металлическую решетку. Его напарник  
спустился по наклонному полу в завальную яму и произвел очистку стенок завальной ямы от прилипших зерен кукурузы.  
После того как напарник вышел из завальной ямы, потерпевший  
при помощи погрузчика заполнил зерном кукурузы завальную яму.

Около 10 часов 30 минут напарник обнаружил потерпевшего  
в завальной яме. Его ноги, голова и часть туловища были засыпаны кукурузой.

Согласно письменным объяснениям напарник потерпевшего  
в рабочее время употреблял спиртные напитки, которые приобрел заранее.

Причины данного несчастного случая:

незакрытие металлической решетки завальной ямы на замок;

неосуществление контроля за соблюдением потерпевшим требований локальных нормативных правовых актов по охране труда;

нахождение потерпевшего в рабочее время и на рабочем месте  
в состоянии алкогольного опьянения.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев, необходимо:

закрывать завальные ямы, люки и лазы бункеров для зерна металлическими решетками, одной стороной закрепленными на петлях,  
а с другой закрытыми на замки;

обеспечить хранение ключей у должностного лица и выдачу  
их при необходимости ремонта или очистки под расписку специалисту (механику);

допускать работников в завальную яму только с разрешения специалиста (механика) при его личном наблюдении;

пуск и выключение агрегата (комплекса) производить только специалисту (механику).