|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике |

30.05.2019 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного производственного филиала «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон» (Червенский район) при осмотре прицепа ПС- 7 увидел, что цепь привода транспортера на прицепе ослаблена и принял решение ее заменить, не поставив в известность главного механика. Получил на складе мастерской машино-тракторного парка «Гребенка» новую цепь. При помощи специального съемного ключа попытался укоротить цепь, но не сумел. После этого взял зубило и молоток. При нанесении удара молотком от зубила откололся осколок, который застрял между пластинами цепи. Снова взял специальный съемный ключ и стал разъединять цепь, в результате чего осколок зубила вылетел из звена цепи и попал в глаз трактористу-машинисту. Причина данного несчастного случая – невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в отсутствии (не разработке) локального нормативного правового акта, регламентирующего безопасное производство работ по замене цепи привода транспортера ПС- 7.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо:

разработать технологическую документацию (технологическую инструкцию) на ремонт сельскохозяйственной техники, содержащую конкретные требования безопасности;

ремонт сельскохозяйственной техники осуществлять работниками, имеющими соответствующую квалификацию по профессии «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

осмотр сельскохозяйственной техники перед выездом к месту проведения работ должен осуществляться трактористами-машинистами с участием должностного лица, ответственного за проведение работ.

12.06.2019 находившийся в состоянии алкогольного опьянения животновод ОАО «Полочаны» Молодечненского района (содержание этилового спирта в крови – 0,84 промилле) на ферме «Тюрли» при помощи деревянной палки осуществлял загон быков на ночь из выгула в загоны, находящиеся внутри сарая. Перегнав быков из выгула в последний загон, животновод пошел закрывать двери, ведущие из загона на выгул. В это время на животновода напал бык, и ударив его в область спины, прижал рогами к стене. Причины данного несчастного случая:

непредсказуемое поведение животного;

не осуществление контроля за соблюдением животноводом трудовой дисциплины;

нахождение потерпевшего на рабочем месте и в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.

Следует отметить, что 24.08.2019 тяжелую производственную травму в результате нападения быка получил животновод сельскохозяйственного филиала «Беличи» ОАО «Слуцкий сыродельный» комбинат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 0,43 промилле).

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо обеспечить освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения животноводов не только перед началом, но и во время рабочей смены (рабочего дня).

21.06.2019 при распиловке полубруса на обрезной пиломатериал (доски) на многопильном кромкообрезном станке модели СОД-1М/100 произошел выброс одной из досок в обратном направлении из-под когтевой защиты станка, которая пронзила брюшную полость станочника деревообрабатывающих станков участка деревообработки промышленной площадки «Ольховка» УП «ЦБК-Картон» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (Пуховичский район). Причины данного несчастного случая:

несовершенство предохранительной когтевой защиты многопильного кромкообрезного станка, выразившееся в том, что под действием внешней нагрузки возможно проворачивание завес из длинных предохранительных упоров;

допуск к эксплуатации многопильного кромкообрезного станка, не соответствующего требованиям безопасности, без проведения приемки станка комиссией организации с составлением акта о соответствии его требованиям по охране труда.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо перед вводом в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования обеспечить проверку его соответствия требованиям по охране труда и составление акта ввода оборудования в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования осуществлять только при соответствии оборудования требованиям по охране труда. Оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовителей. В процессе эксплуатации оборудования должно быть обеспечено проведение своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований в порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами организаций-изготовителей, техническими нормативными правовыми актами для оборудования конкретных групп, видов, моделей (марок).

16.07.2019 на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. № 24» строительная бригада ОАО «Солигорский ДСК» в составе трех монтажников строительных конструкций и электрогазосварщика осуществляла монтаж изделий  
крупно-панельного домостроения второго этажа наружных стен, внутренних стен и плит перекрытий над вторым этажом при помощи башенного крана КБ-405.1 А. Во время обеденного перерыва двое монтажников употребили спиртные напитки. После обеденного были установлены правая и левая стеновые панели, на стыке которых находится оконный проем. Один из монтажников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 1,52 промилле), решил произвести герметизацию вертикального шва, находящегося над оконным проемом. Так как на объекте не было средств подмащивания (монтажных столиков), предусмотренных ППР, он взял деревянную лестницу, принадлежащую ОАО «Солигорский ДСК», поднялся на третью ступень лестницы, держа в руках баллон с монтажной пеной. Правой рукой стал выполнять заделку шва, левой – держался за верхнюю часть панели (над оконным проемом). В этот момент лестница съехала в левую сторону, развернулась к оконному проему, и монтажник вместе с лестницей упал в оконный проем с высоты 6,5 м на песчаное покрытие. Причины данного несчастного случая:

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения;

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в выполнении непорученной работы по заделке стыков наружной стеновой панели, а также в неприменении при выполнении работ подбородочного ремня каски защитной;

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся в отсутствии на объекте средств подмащивания (монтажных столиков), а также необеспечении потерпевшего предохранительным поясом;

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в допуске к работе (неотстранении от работы) потерпевшего, находящегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, не осуществлением контроля за применением потерпевшим при выполнении работ подбородочного ремня каски защитной.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо:

до начала работ выполнить все организационные и технические мероприятия, содержащиеся в проектах производства работ, технологических картах, нарядах-допусках на выполнение работ с повышенной опасностью, включая обеспечение рабочих мест безопасными средствами подмащивания, приспособлениями, предохранительными поясами с наплечными лямками;

обеспечить выполнение работ по нарядам-допускам под непосредственным руководством линейных руководителей работ, бригадира или другого работника, обладающего соответствующей квалификацией, как то образование и достаточные знания, опыт и навыки для безопасного выполнения конкретной работы;

освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения работников не только перед началом, но и во время рабочей смены (рабочего дня).

Кроме того, так как большинство строительно-монтажных работ выполняется бригадами, рекомендуется ввести коллективную ответственность за нарушение требований охраны труда даже одним членом бригады, как–то привлечение к дисциплинарной ответственности всех членов бригады, лишение премиальных выплат, проведение внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда, определение ответственными лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда при несчастном случае на производстве.