|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерахпо их профилактике |

С 28.05.2020 четыре гражданина без оформления трудовых отношений в ООО «Элстман» (Минский район) выполняли штукатурные работы на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом № 16
по генплану с подземной гараж-стоянкой в районе улиц Быховской, Пензенской, Сенницкой, Радищева» в г Минске.

29.05.2020 во время оштукатуривания стен лестничной площадки между 10-м и 11-м этажами один из них поднялся на 12-й этаж строящегося здания, на котором частично отсутствовало освещение,
и упал в неогражденную шахту лифта. От полученных травм гражданин умер на месте происшествия.

В ходе специального расследования установлено, что на указанном объекте постоянно работали граждане без оформления трудовых отношений. Инструктажи по охране труда и проверка знаний по вопросам охраны труда с ними не проводились.

Причины данного несчастного случая:

отсутствие ограждений опасных зон (проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов),
к которым возможен доступ людей;

допуск потерпевшего к выполнению подсобных работ
на строительном объекте без проведения инструктажей по охране труда (вводного и первичного на рабочем месте), стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев, необходимо:

исключить допуск на строительные объекты посторонних лиц;

к выполнению работ привлекать работающих, с которыми
в установленном порядке оформлены трудовые отношения, исключив
из практики заключение с гражданами гражданско-правовых договоров
на выполнение работ при наличии в штатном расписании заказчика профессий, тарифно – квалификационные (квалификационные) характеристики которых содержат аналогичные трудовые функции;

проемы, через которые может произойти выпадение работников закрыть сплошным настилом или оградить, а также обозначить соответствующим образом;

каждого работника ознакомить с месторасположением санитарно-бытовых помещений, путями прохода к ним, которые должны быть обозначены и поддерживаться в безопасном состоянии.