|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерахпо их профилактике |

18.01.2019 в 7 часов 00 минут оператор котельной
ОАО «Воложинский льнокомбинат» приступил к работе.
В 10 часов 15 мин вышел из помещения котельной и до конца смены
не появился на рабочем месте. Был обнаружен другим оператором котельной 20.01.2019 в 7 часов 30 мин. в воронке бункера-накопителя, зажатым под шнеком транспортера подачи костры в котельную. Причины данного несчастного случая:

отсутствие эксплуатационной документации организации-изготовителя на бункер-накопитель, содержащей конкретные меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (удалению зависшей костры со стен бункера-накопителя), действия персонала
в случае инцидента, критического отказа или аварии;

отсутствие локального нормативного правового акта, определяющего конкретные способы управления оборудованием, применения технологической оснастки для удаления зависшей костры со стен бункера-накопителя;

допуск к работе потерпевшего, не прошедшего в установленном законодательном порядке проверку знаний по вопросам охраны труда (протокол проверки знаний по вопросам охраны труда подписан тремя членами комиссии, у двоих из которых, отсутствовали полномочия на участие в работе комиссии, так как на момент проведения проверки прошло более трех лет со дня предыдущей проверки знаний
по вопросам охраны труда);

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в не обеспечении контроля
за соблюдением работником требований локальных нормативных актов;

нахождение потерпевшего на рабочем месте и в рабочее время
в состоянии алкогольного опьянения.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо:

укомплектовать все производственное оборудование эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

перед вводом в эксплуатацию нового, модернизированного
или установленного на другое место оборудования произвести проверку его соответствия требованиям по охране труда и составить акт ввода оборудования в эксплуатацию;

19.05.2019 после обращения одного из членов садоводческого товарищества «Вишневка-2005» (Минский район) по вопросу отсутствия на его участке электричества председатель товарищества решил самостоятельно устранить неисправность. Отключив только одну линию по стороне улицы, по которой расположен дом заявителя, поднялся
по лестнице на столб линии электропередачи. При проверке наличия напряжения в идущих к дому проводах был поражен электрическим током. Причины данного несчастного случая:

нарушение требований безопасности при эксплуатации электроустановок, выразившееся в том, что работы в электроустановках выполнялись не электротехническим персоналом, без проверки отсутствия напряжения и использования средств защиты от поражения электрическим током.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев
в садоводческих товариществах необходимо назначить лицо, ответственного за электрохозяйство, обеспечить наличие в штате электротехнического персонала.