|  |
| --- |
| Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в октябре 2021 г. |

07.10.2021 при выполнении демонтажных работ по сносу ветхого дома  
в д. Кузьмичи Любанского района произошло обрушение части деревянной стены, в результате которого травмирован тракторист Любанского филиала КУП «Миноблтопливо». Бригадой скорой помощи был доставлен в УЗ «Любанская ЦРБ», где во время операции умер.

09.10.2021 животновод ОАО «Свирь-Агро» (Мядельский район) была обнаружена на МТК «Комарово» лежащей в корыте, предназначенном  
для поения животных, без признаков жизни.

11.10.2021 при осуществлении уборки картофеля на картофельном поле, принадлежащем фермерскому хозяйству «Аз-Сул» (Молодечненский район) трактором МТЗ 82.1 «Белорус» с агрегатированной картофелекопалкой на основной элеватор картофелекопалки попал камень. Глава фермерского хозяйства остановил движение трактора и,  
не заглушив двигатель, попытался руками достать камень. Вращающимися частями картофелекопалки произошел захват одежды  
и наматывание потерпевшего на вращающиеся части картофелекопалки.  
От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

13.10.2021 кондитер ООО «ЭлитПартнер» (Минский район) при загрузке теста в тестоотсадочную машину поместила правую руку в оборудование между валиками, в результате чего получила тяжелую механическую травму кисти руки.

13.10.2021 врач-специалист УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (Минский район) при следовании  
из гп. Ждановичи в г. Минск по месту работы на маршрутном такси попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего получила тяжелые травмы.

13.10.2021 индивидуальный предприниматель (Молодечненский район) при изучении объемов работ по обустройству навеса на рампе деревообрабатывающего цеха ЧПТУП «Лесстройэкспо»,  
упал с незакрепленной металлической двутавровой балки, получив тяжелые травмы.

14.10.2021 во время доставки работников ОАО «Трест Шахтоспецстрой»  
к месту производства работ на руднике первого рудоуправления  
ОАО «Беларуськалий» машинист подземных самоходных машин  
не справился с управлением машиной транспортной шахтной «БЕЛАРУС МТ-353М2» и совершил столкновение со стенкой горной выработки.  
В результате столкновения два работника ОАО «Трест Шахтоспецстрой» (мастер горный и электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования подземный) получили тяжелые производственные травмы, машинист подземных самоходных машин, а также горнорабочий очистного забоя получили травмы, не относящиеся к тяжелым.

16.10.2021 при выполнении технологической операции по посадке цыплят  
в птичнике бройлерного цеха ОАО «Смолевичи Бройлер» на левую ногу оператора птицефабрик и механизированных ферм был совершен наезд транспортировочной тележкой.

20.10.2021 в мясожировом цехе ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1»  
при обескровливании подвешенной туши животного (свиньи) произошло  
ее непроизвольное (конвульсивное) движение и последующий удар ногой животного по правой руке бойца скота, в которой находился нож.  
В результате удара по руке потерпевший получил ножом резаные раны.

22.10.2021 такелажник ОАО «Беларуськалий» при выполнении работ  
по выдаче грузов был травмирован куском слежавшейся и спрессованной мелкой руды, упавшей со ствола сверху на его спину.

24.10.2021 во время уборки кукурузы на поле вблизи д. Романовщина (Воложинский район) произошло застревание зерна в бункере комбайна зерноуборочного самоходного «КЗС-2124КР». Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Воложинское» не остановив двигатель залез в бункер комбайна. При проталкивании зерна провалился  
и нога попала в работающие механизмы.

25.10.2021 грузчик КУП «ЭкоКомплекс» (Солигорский район)  
при выполнении работ по сбору твердых коммунальных отходов  
на контейнерной площадке упал, ударившись о поверхность площадки.  
От полученных травм умер 26.10.2021.

28.10.2021 оператор автоматической линии изготовления спичек  
ОАО «Борисовдрев» выполняла работы на контрольном столе автоматической линии изготовления спичек «KL-6». Не отключив оборудование, зашла с внутренней стороны контрольного стола, открыла ограждение и начала производить уборку под линией. В результате руку захватило движущимися частями линии.